Tabla 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD IDENTIFICADA/**  **DESARROLLADA** | **PELIGROS EXISTENTES Y**  **POTENCIALES** | **RIESGOS/CONSECUENCIAS** | **CONTROLES REQUERIDOS**  **/ IMPLEMENTADOS** |
| **HOMBRE CARGANDO UNA CAJA** | -Afecta la visibilidad del operador hacia donde se dirige.  -El operador podría resbalar en el charco  de agua.  -Se podría tropezar con el cable que está obstaculizando el camino. | - Caer, y posibilidad de que sufra una fractura.    -Deslizar y sufrir una fractura.  -Podría enredarse el cable en los pies y causar una lesión. | - Utilizar un carro de carga para llevar la caja así su visibilidad no estaría obstaculizada.  -Reparar la gotera para que el charco no se forme. O poner un letrero que advierta que el suelo esta mojado y proceder a trapear.  -Tomar otra ruta para llegar a su destino |
| **OPERARIO UTILIZANDO UN TALADRO** | -Se esta derramando agua sobre el cable.  -El operario no esta utilizando gafas de protección.  -El operario debería conectar el cable en otro lugar para que no se tensione. | -que el agua llegue hasta la toma y provoque un corto circuito, y el operario sufra una lesión.  -podría caerle en los ojos esquirlas y provocar daño en la vista.  -la maquia podría generar mucha tensión y el operario podría perder el control de ella. | -Reparar la gotera antes de conectar cualquier aparato.  -Utilizar las herramientas de protección adecuadas para su cuidado personal.  -se debería tener al alcance una extensión para conectar la máquina. |
| **OPERARIO DEL CARRO DE CARGA** | -El operario no visualiza muy bien lo que está en frente.  -Hay un hueco en el piso.  -El paquete está mal ubicado. | -podría atropellar al trabajador, y causarle una fractura.  -podría caer al hueco y causarse una fractura.  -el paquete caería sobre una sola baranda y esto ocasionaría que la maquina se volcara provocándole al operador una lesión fuerte. | -Podría ubicarse en otro ángulo para tener mejor visibilidad.  -poner una señalización de que hay un orificio en el piso.  -Pedir ayuda a un trabajador para que le pueda indicar hacia donde moverse. |
| **OPERARIO FUMANDO** | -está cerca de una fuente inflamable.  -esta en un lugar no acto para fumar.  -no esta consciente de donde arrojo el fosforo. | - Podría trabajar con elementos que activaran este componente.  -Podría afectar el sistema respiratorio de él y sus compañeros.  - Podría causar un incendio y sufrir quemaduras. | -poner un aviso de peligro fuente inflamable.  -deriva fumar en un espacio adecuado.  -no debería arrojar nada hacía algo inflamable y debería haber un extintor en caso de incendio. |
| **OPERARIO TRABAJANDO SOBRE EL AGUJERO** | -No está utilizando guantes.  -Esta en una mala posición.  -El paquete podría caer sobre él. | -El objeto podría resbalarse y causar una lesión en las manos  -no tiene una buena posición y eso podría causarle una lección en la espalda.  -El paquete podría caer sobre el y causarle una fractura al no tener tiempo para huir. | -Debería utilizar los implementos de seguridad requeridos para el trabajo que está realizando.  -Debería tener una buena posición al realizar el trabajo para evitar lesiones.  -Debería esperar a que el carro cargue y luego seguir con su trabajo. |
| **MUJER TOMANDO UN DESTORNILLADOR** | -Operaria trabajando con camisa manga larga.  -Posición inapropiada para tomar el destornillador.  -La máquina esta encendida. | - La camisa podría enredase en la maquina ocasionándole una fractura en el brazo.  -Su brazo podría tener lesiones al no ser precavida.  -Podría destruirle cualquier parte del cuerpo que se encuentre en contacto con ella. | -Utilizar camisa manga corta para realizar ese trabajo.  -Debería dar la vuelta para tomar el destornillador.  -Debería apagar la maquina si no esta en uso. |
| **Operario en una escalera** | * Escalera en mal estado * No tiene los elementos de seguridad * Escalera en mala posición | -La escalera puede partirse y sufrir una lesión.  -SI el operario se cae, puede sufrir una lesión mas grave ya que no cuenta con los elementos de seguridad.  -EL operario puede perder el equilibrio y caer. | -Realizar reparación a la escalera.  -Supervisar que el operario cumpla con su arnés y demás implementos de seguridad.  Ubicar la escalera en una posición adecuada. |
| **Mujer cargando una caja** | * No lleva elementos de protección. * Asesorarse de que no exceda el peso que debe cargar * No tiene visibilidad a sus espaldas | Puede sufrir una lesión en la espalda.  Su camino debe estar sin obstáculos | Tener elementos de seguridad.  Asesorarse de que la escalera este en buen estado |
| **Mujer taladrando** | * No tiene gafas de protección * No tiene guantes de protección * No tiene los tapa oídos | * Puede sufrir una lesión en los ojos ya que le puede caer una visera * Al no tener guantes puede que se le suelte el taladro y causarle una lesión * Al no tener los tapa oídos puede causarle pérdida de audición | -Tener las gafas de protección  -Tener los guantes de protección  -Tener los tapa oídos |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |